**Flarsheim**

**00:25:84:85:8D:A- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00:25:84:85:8D:A0** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |

**00:FE:C8:BD:91:B- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00:FE:C8:BD:91:B0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |

**08:CC:68:62:9E:F- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **08:CC:68:62:9E:F0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **08:CC:68:62:9E:F7** | **UMKCWPA** | 36 | 5180 | n, ac |
| **08:CC:68:62:9E:FF** | **UMKCWPA** | 36 | 5180 | a, n |

**1C:AA:07:16:20:B- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1C:AA:07:16:20:B0** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **1C:AA:07:16:20:BF** | **UMKCWPA** | 52 | 5260 | a, n |

**2C:36:F8:B6:03:8- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2C:36:F8:B6:03:80** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **2C:36:F8:B6:03:8F** | **UMKCWPA** | 153 | 5765 | a, n |

**2C:36:F8:B6:14:0- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2C:36:F8:B6:14:00** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **2C:36:F8:B6:14:0F** | **UMKCWPA** | 48 | 5240 | a, n |

**2C:36:F8:B8:29:B- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2C:36:F8:B8:29:B0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **2C:36:F8:B8:29:BF** | **UMKCWPA** | 132 | 5660 | a, n |

**2C:36:F8:B8:DC:9- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2C:36:F8:B8:DC:90** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **2C:36:F8:B8:DC:9F** | **UMKCWPA** | 100 | 5500 | a, n |

**2C:36:F8:B9:0B:6- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2C:36:F8:B9:0B:60** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **2C:36:F8:B9:0B:6F** | **UMKCWPA** | 52 | 5260 | a, n |

**44:E4:D9:BD:90:8- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **44:E4:D9:BD:90:80** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **44:E4:D9:BD:90:8F** | **UMKCWPA** | 161 | 5805 | a, n |

**50:06:04:6E:65:7- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:6E:65:70** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **50:06:04:6E:65:77** | **UMKCWPA** | 40 | 5200 | n, ac |
| **50:06:04:6E:65:7F** | **UMKCWPA** | 40 | 5200 | a, n |

**50:06:04:6E:68:7- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:6E:68:70** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **50:06:04:6E:68:77** | **UMKCWPA** | 161 | 5805 | n, ac |
| **50:06:04:6E:68:7F** | **UMKCWPA** | 161 | 5805 | a, n |

**C4:0A:CB:DE:BB:2- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C4:0A:CB:DE:BB:20** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **C4:0A:CB:DE:BB:2F** | **UMKCWPA** | 64 | 5320 | a, n |

**C4:0A:CB:EA:97:E- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C4:0A:CB:EA:97:E0** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |
| **C4:0A:CB:EA:97:EF** | **UMKCWPA** | 112 | 5560 | a, n |

**E8:40:40:CC:A2:3- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E8:40:40:CC:A2:30** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **E8:40:40:CC:A2:3F** | **UMKCWPA** | 132 | 5660 | a, n |

**E8:40:40:DF:57:B- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E8:40:40:DF:57:B0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **E8:40:40:DF:57:BF** | **UMKCWPA** | 100 | 5500 | a, n |

**E8:40:40:DF:61:A- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E8:40:40:DF:61:A0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **E8:40:40:DF:61:AF** | **UMKCWPA** | 64 | 5320 | a, n |

**E8:40:40:DF:6B:0- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E8:40:40:DF:6B:00** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **E8:40:40:DF:6B:0F** | **UMKCWPA** | 100 | 5500 | a, n |

**E8:40:40:DF:70:1- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E8:40:40:DF:70:10** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |
| **E8:40:40:DF:70:1F** | **UMKCWPA** | 132 | 5660 | a, n |

**E8:40:40:DF:73:1- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E8:40:40:DF:73:10** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **E8:40:40:DF:73:1F** | **UMKCWPA** | 52 | 5260 | a, n |

**F0:29:29:2B:FC:7- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F0:29:29:2B:FC:70** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |
| **F0:29:29:2B:FC:77** | **UMKCWPA** | 112 | 5560 | n, ac |
| **F0:29:29:2B:FC:7F** | **UMKCWPA** | 112 | 5560 | a, n |

**F4:0F:1B:0E:F4:9- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:0E:F4:90** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **F4:0F:1B:0E:F4:9F** | **UMKCWPA** | 161 | 5805 | n, ac |

**F4:0F:1B:27:AD:4- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:27:AD:40** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **F4:0F:1B:27:AD:4F** | **UMKCWPA** | 161 | 5805 | n, ac |

**F4:0F:1B:29:36:F- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:29:36:F0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **F4:0F:1B:29:36:FF** | **UMKCWPA** | 52 | 5260 | n, ac |

**F4:0F:1B:29:38:7- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:29:38:70** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **F4:0F:1B:29:38:7F** | **UMKCWPA** | 108 | 5540 | n, ac |

**F4:0F:1B:52:DE:F- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:52:DE:F0** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |
| **F4:0F:1B:52:DE:FF** | **UMKCWPA** | 100 | 5500 | n, ac |

**F4:0F:1B:57:FD:4- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:57:FD:40** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **F4:0F:1B:57:FD:4F** | **UMKCWPA** | 161 | 5805 | n, ac |

**F4:0F:1B:58:00:7- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:58:00:70** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **F4:0F:1B:58:00:7F** | **UMKCWPA** | 40 | 5200 | n, ac |

**F4:1F:C2:98:B3:B- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:1F:C2:98:B3:B0** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **F4:1F:C2:98:B3:B7** | **UMKCWPA** | 64 | 5320 | n, ac |
| **F4:1F:C2:98:B3:BF** | **UMKCWPA** | 64 | 5320 | a, n |

**F4:1F:C2:98:C2:1- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:1F:C2:98:C2:10** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |
| **F4:1F:C2:98:C2:17** | **UMKCWPA** | 48 | 5240 | n, ac |
| **F4:1F:C2:98:C2:1F** | **UMKCWPA** | 48 | 5240 | a, n |

**F4:1F:C2:FA:25:C- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:1F:C2:FA:25:C0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **F4:1F:C2:FA:25:C7** | **UMKCWPA** | 64 | 5320 | n, ac |
| **F4:1F:C2:FA:25:CF** | **UMKCWPA** | 64 | 5320 | a, n |

**Haag**

**00:FE:C8:2E:98:3- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00:FE:C8:2E:98:30** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **00:FE:C8:2E:98:3F** | **UMKCWPA** | 149 | 5745 | n, ac |

**00:FE:C8:BE:B4:C- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00:FE:C8:BE:B4:C0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **00:FE:C8:BE:B4:CF** | **UMKCWPA** | 100 | 5500 | n, ac |

**20:BB:C0:2C:73:E- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20:BB:C0:2C:73:E0** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **20:BB:C0:2C:73:EF** | **UMKCWPA** | 36 | 5180 | a, n |

**20:BB:C0:67:05:C- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20:BB:C0:67:05:C0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |

**20:BB:C0:E7:0F:F- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20:BB:C0:E7:0F:F0** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |
| **20:BB:C0:E7:0F:FF** | **UMKCWPA** | 36 | 5180 | a, n |

**50:06:04:6E:68:7- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:6E:68:70** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |

**50:06:04:6E:78:D- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:6E:78:D0** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |
| **50:06:04:6E:78:DF** | **UMKCWPA** | 132 | 5660 | a, n |

**50:06:04:BA:08:C- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:BA:08:CF** | **UMKCWPA** | 64 | 5320 | a, n |

**50:06:04:C2:FE:2- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:C2:FE:20** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **50:06:04:C2:FE:2F** | **UMKCWPA** | 36 | 5180 | a, n |

**70:10:5C:83:3C:5- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **70:10:5C:83:3C:50** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |

**B4:E9:B0:B5:C7:6- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B4:E9:B0:B5:C7:60** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |

**E8:40:40:DF:77:1- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E8:40:40:DF:77:10** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **E8:40:40:DF:77:1F** | **UMKCWPA** | 40 | 5200 | a, n |

**F4:0F:1B:29:36:F- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:29:36:FF** | **UMKCWPA** | 52 | 5260 | n, ac |

**F4:0F:1B:29:38:7- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:29:38:70** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |

**F4:0F:1B:57:FD:4- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:57:FD:4F** | **UMKCWPA** | 161 | 5805 | n, ac |

Royall

**00:FE:C8:2E:98:3- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00:FE:C8:2E:98:30** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **00:FE:C8:2E:98:3F** | **UMKCWPA** | 149 | 5745 | n, ac |

**00:FE:C8:BE:B4:C- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00:FE:C8:BE:B4:C0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **00:FE:C8:BE:B4:CF** | **UMKCWPA** | 100 | 5500 | n, ac |

**08:CC:68:62:9E:F- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **08:CC:68:62:9E:F0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |

**20:BB:C0:2C:73:E- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20:BB:C0:2C:73:E0** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **20:BB:C0:2C:73:EF** | **UMKCWPA** | 36 | 5180 | a, n |

**20:BB:C0:67:05:C- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20:BB:C0:67:05:C0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **20:BB:C0:67:05:CF** | **UMKCWPA** | 132 | 5660 | a, n |

**20:BB:C0:67:44:4- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20:BB:C0:67:44:40** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |
| **20:BB:C0:67:44:4F** | **UMKCWPA** | 48 | 5240 | a, n |

**20:BB:C0:67:46:E- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20:BB:C0:67:46:E0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **20:BB:C0:67:46:EF** | **UMKCWPA** | 36 | 5180 | a, n |

**2C:36:F8:B8:29:B- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2C:36:F8:B8:29:BF** | **UMKCWPA** | 44 | 5220 | a, n |

**44:E4:D9:BD:90:8- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **44:E4:D9:BD:90:80** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |

**50:06:04:6E:68:7- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:6E:68:70** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |

**50:06:04:6E:78:D- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:6E:78:D0** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |
| **50:06:04:6E:78:DF** | **UMKCWPA** | 132 | 5660 | a, n |

**50:06:04:BA:08:C- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:BA:08:C0** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **50:06:04:BA:08:CF** | **UMKCWPA** | 64 | 5320 | a, n |

**50:06:04:BA:17:F- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:BA:17:FF** | **UMKCWPA** | 40 | 5200 | a, n |

**50:06:04:BA:21:2- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:BA:21:20** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **50:06:04:BA:21:2F** | **UMKCWPA** | 44 | 5220 | a, n |

**50:06:04:C2:B5:3- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:C2:B5:30** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |

**50:06:04:C2:FE:2- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **50:06:04:C2:FE:20** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |

**70:10:5C:83:3C:5- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **70:10:5C:83:3C:50** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **70:10:5C:83:3C:5F** | **UMKCWPA** | 36 | 5180 | a, n |

**E8:40:40:DF:77:1- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E8:40:40:DF:77:10** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |

**F4:0F:1B:10:A7:7- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:10:A7:70** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **F4:0F:1B:10:A7:7F** | **UMKCWPA** | 100 | 5500 | n, ac |

**F4:0F:1B:27:AD:4- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:27:AD:40** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |

**F4:0F:1B:29:36:F- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:29:36:F0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |
| **F4:0F:1B:29:36:FF** | **UMKCWPA** | 52 | 5260 | n, ac |

**F4:0F:1B:29:38:7- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:29:38:70** | **UMKCWPA** | 11 | 2462 | g, n |

**F4:0F:1B:47:43:D- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:0F:1B:47:43:D0** | **UMKCWPA** | 6 | 2437 | g, n |
| **F4:0F:1B:47:43:DF** | **UMKCWPA** | 100 | 5500 | n, ac |

**F4:1F:C2:FA:25:C- / Cisco Systems. Inc**

| **BSSID** | **SSID** | **Chan** | **Freq** | **802.11** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F4:1F:C2:FA:25:C0** | **UMKCWPA** | 1 | 2412 | g, n |